VERSION 5
BEGIN SYMBOL sram_iface
SYMBOLTYPE BLOCK
TIMESTAMP 2007 8 23 15 27 0
SYMATTR VeriModel "sram_iface"
SYMPIN 0 -608 Input clk_i
SYMPIN 0 -496 Input reset_i
SYMPIN 0 -384 Input Breq_i
SYMPIN 0 -272 Input WR_i
SYMPIN 0 -160 Input data_i(31:0)
SYMPIN 0 -48 Input addr_i(31:0)
SYMPIN 448 -608 Output reqp_o
SYMPIN 448 -544 Output Brdy_o
SYMPIN 448 -480 Output sram_cs
SYMPIN 448 -416 Output flash_cs
SYMPIN 448 -352 Output mem_we
SYMPIN 448 -288 Output mem_oe
SYMPIN 448 -224 Output data_o(31:0)
SYMPIN 448 -160 Output mem_addr(21:0)
SYMPIN 448 -96 Output sram_bs(3:0)
SYMPIN 448 -32 BiDirectional mem_d(31:0)
RECTANGLE N 64 -640 384 0 
BEGIN DISPLAY 224 -648 ATTR SymbolName
    ALIGNMENT BCENTER
    FONT 56 "Arial"
END DISPLAY
BEGIN DISPLAY 72 -608 PIN clk_i ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 64 -608 0 -608 
BEGIN DISPLAY 72 -496 PIN reset_i ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 64 -496 0 -496 
BEGIN DISPLAY 72 -384 PIN Breq_i ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 64 -384 0 -384 
BEGIN DISPLAY 72 -272 PIN WR_i ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 64 -272 0 -272 
BEGIN DISPLAY 72 -160 PIN data_i(31:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 0 -172 64 -148 
LINE N 64 -160 0 -160 
BEGIN DISPLAY 72 -48 PIN addr_i(31:0) ATTR PinName
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 0 -60 64 -36 
LINE N 64 -48 0 -48 
BEGIN DISPLAY 376 -608 PIN reqp_o ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -608 448 -608 
BEGIN DISPLAY 376 -544 PIN Brdy_o ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -544 448 -544 
BEGIN DISPLAY 376 -480 PIN sram_cs ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -480 448 -480 
BEGIN DISPLAY 376 -416 PIN flash_cs ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -416 448 -416 
BEGIN DISPLAY 376 -352 PIN mem_we ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -352 448 -352 
BEGIN DISPLAY 376 -288 PIN mem_oe ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
LINE N 384 -288 448 -288 
BEGIN DISPLAY 376 -224 PIN data_o(31:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 384 -236 448 -212 
LINE N 384 -224 448 -224 
BEGIN DISPLAY 376 -160 PIN mem_addr(21:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 384 -172 448 -148 
LINE N 384 -160 448 -160 
BEGIN DISPLAY 376 -96 PIN sram_bs(3:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 384 -108 448 -84 
LINE N 384 -96 448 -96 
BEGIN DISPLAY 376 -32 PIN mem_d(31:0) ATTR PinName
    ALIGNMENT RIGHT
    FONT 24 "Arial"
END DISPLAY
RECTANGLE N 384 -44 448 -20 
LINE N 384 -32 448 -32 
END SYMBOL
